                                  LA MOCHILA "GEPESERA"


                                 12 de Febrero de 2.002

NOTAS:


Junto al texto aparecerá ente paréntesis anotaciones como (F16). Estas anotaciones
corresponden a un número de fotografía y que podéis ir viendo mientras leéis el texto
para tener mejor idea de lo que leéis, os lo recomiendo así. En el caso de (F16),
correspondería a la foto "P2120016", los dígitos "P21200" son comunes a todas las fotos. 




INTRODUCCION

Todos sabemos lo gratificante que es llevar nuestros pequeños receptores GPS cuando
hacemos senderismo, pero llevarlo cómodamente no es cuestión fácil cuando queremos
obtener la máxima precisión y a la vez olvidarnos de que lo llevamos.

He visto en la página de Usuarios españoles de GPS y en el foro varios inventos para
colgarse el GPS, del hombro, en fundas de teléfono móvil, etc. Todas me parecen muy
cómodas de llevar pero en mi opinión adolecen del problema de la recepción.

He visto a gente llevar el GPS colgado del cuello, como si fueran unos binoculares.
En esta posición el receptor (lo he probado personalmente) puede llegar a perder muchos
satélites a la vista, dependiendo de nuestra dirección de marcha y nuestra precisión
se puede ver muy mermada. Ponerlo en el hombro es mejor solución pero nuestra propia
cabeza también tapará alguno de los satélites.

En días con mucha cobertura esto no supondría mucho problema si esa pequeña pérdida de
satélites no nos va a "robar" muchos metros de precisión, pero si os metéis en un bosque,
en el coche, o si a esa hora no hay demasiados satélites a la vista el error si será
importante.

A mi personalmente me gusta poder disponer de la MAXIMA cobertura posible en cada momento
tanto si necesito precisión como si no. Me resultaría desagradable darle a alguien unas
coordenadas 80 ó 100 metros desplazadas por dejadez en este sentido. Evidentemente si
a pesar de tomar todas las precauciones para obtener la máxima recepción existe error
importante al menos sabré que no ha sido por falta de cuidados.

Cuando empece a usar mi Garmin III Plus en excursiones me di cuenta de todo esto y os
aseguro que llevar el receptor con su antena de fábrica en la mano apuntando al cielo
para que mi propio cuerpo no tape señales es un suplicio después de media hora de camino
y acabas del GPS hasta los.....

Así que pe puse a darle vueltas al coco y encontré la solución definitiva. Puede que a
alguien le parezca extravagante pero os aseguro que una excursión de varias horas sin 
enterarte de que llevas el GPS encima, con las dos manos libres para hacer lo que quieras
y con una cobertura y precisión máximas merece la pena. Además, para aquellos que puedan 
pensar que pensaran los demás cuando os vean con el invento les diré que no sueles cruzarte
a mucha gente por los montes y si lo haces seguro que te preguntan, le explicas para que
sirve el invento y se quedan flipados.....

El único inconveniente es que tendréis que tener un receptor que admita conexión con antena
externa, y por supuesto dicha antena.

En mi caso ya tenía la antena externa pues la compré para usar el GPS en el coche con la
precisión que deseaba y me ha venido al dedillo para el senderismo.



                                        EL INVENTO


Pues se trata ni más ni menos que de una mochila para senderismo de tamaño pequeño
a la que he instalado una pata telescópica y muy ligera que aproveché de un viejo trípode
de fotografía. Sobre dicha pata he instalado una base metálica para que la antena, que es
magnética, se "pegue" y quede bien colocada sin necesidad de tornillos etc.

VENTAJAS:

--Las que he comentado en la introducción, o sea una cobertura continua e inmejorable.
Tened en cuenta que la mayoría de este tipo de antenas aporta ganancia al GPS a cambio
de un mayor consumo de baterías, pero este consumo no es muy elevado, apenas lo notaremos.

--Podemos extender y replegar la antena a voluntad sin quitarnos la mochila. Nos puede
ayudar en la tarea un compañero o hacerlo nosotros mismos con un poco de práctica.

--Además de poder llevar la antena, y el GPS sin usar las manos, llevamos una mochila
ligera, que de todas formas casi seguro llevaríamos y que podemos utilizar para llevar
agua, comida, ropa de abrigo, un chubasquero y lo que se os ocurra. ¿Quien hace senderismo
sin una mochila?........

--La versatilidad de poder tomar datos con el GPS, guardarlo en el bolsillo cuando no lo
necesitamos, poder leer mapas con la manos libres y el hecho de que nuestro receptor
estará bien protegido en algún bolsillo ante golpes o arañazos inesperados.

--Podemos llevar todas las pilas que queramos de recambio en la mochila, ahí no pesan....

INCONVENIENTES:

--La inversión económica en una nueva mochila, disponibilidad de que nuestro GPS admita
  antena externa y la compra de dicha antena.

--Podemos parecer un "bicho raro" o el agente Mudler de Expediente X tomando muestras
radioactivas por el campo.......... Yo incluso la uso en pequeñas excursiones
o para pruebas de precisión, etc. Simplemente me la cuelgo vacía y ya está.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Como veréis en la fotos donde se aprecia todo el conjunto, incluido el senderista, siempre
salgo a mis excursiones con un chaleco de campo de esos de muchos bolsillos, que también
es de lo más práctico que he visto para nuestra afición. Este chaleco me permite tener
a la vez protegido y a mano rápidamente tanto el GPS como la cámara de fotos digital, 
ambos aparatitos caros y delicados.....

De esta forma no tengo ni siquiera que descolgarme la mochila para sacar o meter el
receptor o la cámara, lo que volvería a suponer un engorro cada vez que quisiera ver mi 
posición o hacer una foto. Yo en esto siempre voy a lo rápido y práctico.

Además en estos bolsillos me caben de sobra los mapas, brújula, navaja de campo, libreta
de anotaciones y muchas cosas más, mis manos siempre libres para caminar con seguridad
y todo bien protegido dentro de lo que cabe.

Si llueve de repente no hay problema porque la antena es estanca e incluso sumergible,
al igual que el receptor GPS, el resto del equipo es otro cantar pero dentro de los
bolsillos nada llega a mojarse. Sacas tu chubasquero de la mochila te lo pones y a seguir.

-------------------------------------------------------------------------------------------

LA MOCHILA:

La mochila que elegí para este cometido no fue la primera que vi en una tienda. Tuve que
buscar una que se adaptara a mis necesidades y después de mucho mirar encontré una perfecta.

Para que nos sea bien útil debe ser semirigida, con cuerpo, para que la pata del trípode
quede vertical al extenderla y no vaya oscilando, con el peligro de dejar tuerto a algún
compañero, además nos evitara ir enganchándonos continuamente con la maleza en sitios
espesos. En estos casos se puede replegar la antena, que quedaría al nivel de los hombros
mas o menos y apenas perderíamos recepción, por no decir nada, aunque con la antena por 
encima de la cabeza tendremos la máxima posible, ésta es la posición que yo uso siempre
que nada me lo impida.

Para no andarme con rodeos os diré el modelo de mochila y donde la compré. Es una mochila
modelo "CAMP 30" con varios compartimentos, cintas de sujeción al pecho y cintura
que nos la deja pegada al cuerpo como un guante, incorpora una botella de plástico para
líquidos estilo ciclista con lo que nos ahorramos llevar la cantimplora y lleva dos
bolsillos de rejilla laterales que vienen que ni pintados para el cableado de la antena.
Uno de éstos bolsillos lo ocupa la botella de agua.

La hay en colores verde, beige, azul y rojo según catálogo.

Es impermeable y bastante rígida, bonita, muy funcional
y no demasiado pesada. También es un poco cara, pero nada para asustarse.

La compré en la cadena de tiendas "Coronel Tapioca".

Por supuesto cualquier modelo que sea lo suficientemente rígido y al que podáis adaptar
la pata telescópica podría valer pero ésta en concreto nos ahorrará mucho trabajo para
adaptar la pata, el cableado, etc.



LA ANTENA:

Es una antena marca Lowe muy pequeña y plana, de base magnética, poco consumo y muy
buenas prestaciones, trae cable de sobra, os valdrá para todo, yo de hecho la antena de
fábrica de mi GPS apenas la uso ya. La uso para la mochila, el coche, el tren, para tomar
mediciones desde mi propia casa pegándola a la barandilla de la terraza y yo calentito
dentro con el PC........

En la foto (F16) podéis verla junto al conector que le coloqué a 90 grados, para que 
fuera más cómodo llevar el GPS en el bolsillo sin forzar el cable o el propio conector.

Creo que es compatible con casi todos los GPS que admitan antena externa, no es demasiado
cara, teniendo en cuenta que cualquier simple cable para GPS ya vale una pasta......

Más información y especificaciones sobre la antena la podéis encontrar en:

http://www.lowe-electronics.com/cgi-hobbyist/acatalog/Lowe_Electronics_GPS3_Plus__
accessories_34.html




MONTAJE:

Voy a detallaros todo lo posible el montaje que yo he realizado, teniendo en cuenta los
elementos y las herramientas de que disponía. No he usado prácticamente nada que no 
esté en la caja de herramientas de cualquiera y he gastado poquisimo dinero en material.

Lo más dificil será encontrar la pata telescópica de trípode. Podéis mirar por los 
baratillos y mercadillos......o a las malas compráis el trípode mas barato que encontréis,
incluso de segunda mano y hacéis tres mochilas, así repartís los gastos.

Eso si, elegid un trípode de aluminio, con patas finas, a ver si le vais a colocar una
pata que os tire para atrás.....la que yo he colocado tiene 14 mm de diámetro en su tramo
más grueso, tres tramos y una longitud total extendida de 75 cm. Conviene que sea lo
más ligera posible para evitar oscilaciones.

Para el montaje necesité:

--La pata telescópica
--2 broches de pesca
--1 escuadra metálica pequeña
--bridas de nylon de las que se usan para recoger los cable eléctricos, pequeñas.
--varios remaches pequeños y una remachadora de mano para colocarlos. Los remaches no son
  indispensables y se pueden sustituir por tornillos, pero su limpieza y rigidez que dan 
  al montaje aconsejan su uso, además los podemos sustituir sin problemas si fuera
  necesario.


Como veréis en la foto (F23) a ambos lados de la mochila hay dos cinchas que sujetan
unos cierres rápidos de plástico al cuerpo de la mochila, para comprimirla o abrirla
dependiendo de lo llena que la llevemos. Por las aberturas de estas cinchas, en la
parte más alejada de nuestra espalda según tenemos la mochila puesta, introduciremos
la pata del trípode y coseremos lo más apretado y fuerte posible "abrazando" estos
pequeños huecos de las cinchas a la pata. El resultado lo podéis ver en la foto (F24).

Una vez hecho esto tenemos que fijar la pata a la mochila para que mientras caminemos
no se vaya cayendo hacia abajo, para ello até con abrazaderas de plástico pequeñas
(de color negro en la foto)una rótula que trae la pata a otra cincha de la mochila (F25).
Si vuestra pata no tiene rótula la taladráis de parte a parte y pasáis por el taladro
la abrazadera, además así evitáis que los tramos interiores del tubo caigan al suelo.

También aproveché esta cincha para colocar una anilla a cada lado de la mochila y así
poder llevar colgado mi trípode (entero) de fotografía.

Bien, ya tenemos la pata colocada, ahora para que pueda recibir la antena haremos lo
siguiente:

En el extremo superior remacharemos una pequeña escuadra metálica (que no sea aluminio
o si no la antena magnética no pegará)que previamente habremos doblado a 90 grados, ver
fotos (F21 y 30). Poned dos remaches sobre el tubo de la pata para que la escuadra no
gire sobre si misma, tal y como veis en las fotos.

Todas las operaciones de remachado la podéis sustituir por atornillado con tornillos de
rosca-chapa pequeños, pero en este caso no apretéis demasiado o pasaréis el aluminio.

También remacharemos un broche de pesca en la parte superior de la escuadra (F30), luego
explicaré para que sirve.

El otro broche lo remacharemos en la parte inferior de la pata, foto (F35).

Como habréis adivinado, estos broches sirven para que en caso de un enganche accidental
con una rama, etc. la antena no salga "disparada" de su base, pudiendo dañarse ya que
la presión con que se pega a la escuadra de hierro no es nada despreciable. Pegada sobre
el techo de un coche incluso cuesta un poco de trabajo despegarla.

Ya sólo nos queda poner unos topes (pequeñas anillas de llavero) en el cable de la antena
a la medida correcta para poder fijar el cable a los broches. Para ello, yo he pelado un
cable eléctrico de un diámetro ligeramente mayor que el del cable de la antena, he cortado
dos trocitos de unos 8mm. y los he cortado a lo largo. Abrazo el trozo al cable de la
antena, coloco la anilla y ato el conjunto con una abrazadera de nylon fuertemente
apretada. Con esto consigo que el cable de la antena no sea dañado directamente por la
anilla metálica al presionarla con la abrazadera (F18). Os aseguro que es muy difícil
mover las anillas por el cable.

La anilla superior la colocaremos a una distancia de la antena de forma que al pegarla
y abrochar la anilla al broche quede entre ambos un ligero bucle que descargue la
tensión a la propia antena, el cable de la antela debe quedar ligeramente tenso sólo
desde la anilla superior hacia abajo y de la inferior hacia arriba (F29 y 34).

Debéis calcular la distancia entre las dos anillas de forma que con la pata desplegada
el cable quede ligeramente tenso entre las dos.

Pues hecho esto desplegamos el invento y recogemos todo el cable sobrante, excepto 60cm
aproximadamente, lo cogemos con una gomilla o similar y lo metemos en el práctico bolsillo
de rejilla que viene que ni pintado para el asunto (F26).

El conjunto con la antena desplegada lo podéis ver en la foto (F28). Si necesitamos
caminar con la antena replegada también guardaremos el cable sobrante al bajarla en el
bolsillo lateral de rejilla (F32).

Ya sólo nos queda colocarnos la mochila, conectar el GPS al terminal (F27) y a disfrutar de
nuestra ruta con las manos libres (F93, 94 y 95).

Cuando no necesitemos mirar el GPS lo guardamos en cualquier bolsillo y listos.
Si probáis este sistema creo que ya no lo cambias por nada de lo cómodo que resulta.

Preguntas, dudas y sugerencias a:

Juan Antonio

spit@eresmas.net












